**Specifikace předmětu VZMR – příloha č. 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Model:*** |  |  |
| provedení:  | kombi |
| počet dveří: | 5; |
| počet míst k sezení: | 5; |
|  |  |  |
| ***Motor:*** |  | Vznětový, zážehový |
| palivo: | nafta motorová; BA -95 |
| výkon: (kW) | min. 100; |
| zrychlení z 0 na 100 km/hod: (s) | max. 10,5; |
| emisní předpis EU: | EU5; |
| spotřeba: | v souladu s přílohou č. 2 vyhlášky č. 162/2011 Sb. o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách;  |
|   |  |  |
| Hmotnost: |  |  |
| užitečná hmotnost (s řidičem): (kg) | min. 600; |
|  |  |  |
| ***Převodovka:*** |  | min. 6-stupňová, automatická; |
| pohon: |  | přední nebo zadní nápravy s možností automatického připojení druhé nápravy, nebo stálý pohon všech náprav; |
|  |  |  |
|  |  |
| ***Sedadla:*** |  |  |
| čalounění: | látkové, omyvatelné, |
|  |  | výškově stavitelná sedačka řidiče; |
|  |  | sklopná zadní sedadla; |
|  |  | dělená zadní sedadla; |
|  |  |  |
| ***Vnitřní rozměry:*** |  |  |
| míra pohodlí vpředu (měřeno od pedálů): (mm) | min. 1000 při předním sedadle posunutém na doraz vzad; |
| míra pohodlí vzadu: (mm) | min. 600 při předním sedadle posunutém na doraz vzad; |
| šířka v loktech vpředu/vzadu: (mm) | min. 1400/1400; |
| efektivní prostor pro hlavu vpředu: (mm) | min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem kolmo k sedáku (sedadla v nejnižší možné poloze); |
| efektivní prostor pro hlavu vzadu: (mm) | min. 950, měřeno od spojnice sedáku s opěradlem v prodloužené linii opěradla do stropu (nastavení sedadel odpovídající udávanému parametru objemu zavazadlového prostoru); |
| základní objem zavazadlového prostoru: (dm3) | min. 500; |
|  |  |  |
| ***Bezpečnost:*** |  |  |
| počet airbagů:  | min. 6 - přední, hlavové, boční; |
|  |  | bezpečnostní pásy pro všechna sedadla; |
|  |  | pyrotechnické předpínače bezpečnostních pásů na předních sedadlech; |
|  |  | ABS, ESP, nebo obdobné systémy zabezpečující stejnou funkcionalitu; |
|  |  | posilovač řízení; |
|  |  |  |
| ***Výbava:*** |  |  |
| standardní pro základní stupeň výbavy obsahující minimálně tyto prvky výbavy: |  |
|  |  | centrální zamykání s dálkovým ovládáním, imobilizér;montáž světelného a zvukového výstražné zařízení (VRZ) - komponenty dodá KŘP KVk;automatická klimatizace;vestavěná navigace; |
|  |  | vyhřívaná elektricky ovládaná vnější zpětná zrcátka; |
|  |  | elektricky ovládaná přední boční okna; |
|  |  | přední mlhové světlomety; |
|  |  | imobilizér;tempomat; |
|  |  | možnost vypnutí předního airbagu spolujezdce řidičem před jízdou; |
|  |  | automatické rozsvícení světel po nastartování s možností vypnutí této funkce řidičem v průběhu jízdy; |
|  |  | stavitelný volant ve dvou směrech; |
|  |  | uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem; |
|  |  | autorádio s dvěma reproduktory v prostoru předních sedadel; |
|  |  | kryt zavazadlového prostoru (roleta nebo jiné řešení) |
|  |  | povinná výbava (viz. Vyhl. MDaS č.341/2002 Sb., § 32, odst. 1, 6 a 7). |
|  |  |  |